

**Проект**

**Совет депутатов**

**Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации**

**Р Е Ш Е Н И Е**

п. Добринка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в местные нормативы**

**градостроительного проектирования**

**Добринского муниципального района**

**Липецкой области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06. 10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и внесения изменений в них» принятым Решением Совета депутатов Добринского муниципального района Липецкой области № 244-рс от 29.11.2018 г., Уставом Добринского муниципального района, Совет депутатов Добринского муниципального района

**РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Добринского муниципального района для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Председатель Совета депутатов**

**Добринского муниципального района М. Б. Денисов**

ПРОЕКТ

Приложение к

Решению Совета депутатов

Добринского муниципального района

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов Добринского муниципального района Липецкой области № 280-рс от 07.05.2019 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области»**

Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденные Советом депутатов Добринского муниципального района №280-рс от 07.05.2019 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области» следующие изменения:

1. Дополнить п.1.7 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения» Содержания раздела **«Основная часть» Подраздела** «1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения» Местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденных Советом депутатов Добринского муниципального района Липецкой области №280-рс от 07.05.2019 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области» подпунктом следующего содержания:

1.7.17 В области здравоохранения

1.7.17.1 Первичная врачебная медико-стационарная помощь;

Первичная специализированная медико-санитарная помощь;

1.7.17.2 Первичная специализированная медико-санитарная помощь;

Специализированная медицинская помощь.

2. Дополнить п.1.7 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения» Содержания раздела **«Основная часть» Подраздела** «1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения» Местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденных Советом депутатов Добринского муниципального района Липецкой области №280-рс от 07.05.2019 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добринского муниципального района Липецкой области» подпунктом следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.17 В области здравоохранения | | | | | | |
| 1.7.17.1 | Первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | Уровень обеспеченности, объект | - первичная доврачебная помощь – 1 объект на 301-1000 человек;  - амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей семейной практики – 1 объект на 2-10 тыс.человек;  - поликлиника – 1 объект на 20-50 тыс. человек;  - детская поликлиника – 1 объект на 10-30 тыс. детей. |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка | сельские населенные пункты – от 400 кв.м. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | Транспортная доступность | Организуется ФАП если:  - число жителей 100-300 человек; расстояние до ближайшей организации превышает 6 км.  - число жителей 301-1000 человек вне зависимости от расстояния до ближайшей организации;  - число жителей 1001-2000 человек, расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.  Центр (отделение общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория:  - число жителей 1001-2000 человек, если расстояние до ближайшей организации превышает 6 км.  Врачебная амбулатория – число жителей более 2000 человек вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации |
| 1.7.17.2 | Первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, объект | - участковая больница – 1 объект на 5-20 тыс. человек;  - района больница – 1 объект на 20-100 тыс. человек; |
|  |  |  | | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | Размеры земельных участков больниц следует принимать в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и населенных мест. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка, а площадь садово-парковой зоны – 25 м2 на человека (на каждую койку). Участок больницы должен иметь по периметру полосу зеленых насаждений шириной не менее 15 м, их двухрядной посадки высоковольтных деревьев и ряда кустарников. Расстояние между корпусами и другими зданиями должны обеспечить оптимальные условия инсоляции, освещенности, проветривания, шумозащиты и т.д. Расстояние между корпусами с окнами палат должно быть 2,5 высоты противостоящего здания, но не менее 24 м. |
|  |  | Расчетный показатель максимального уровня территориальной доступности | | | Транспортная доступность, минут | Медучреждения, оказывающие экстренную помощь, должны размещаться с учетом транспортной доступности от всех обслуживаемых населенных пунктов, не превышающей 60 минут; для оказывающих неотложную помощь этот показатель не должен превышать 120 минут.  Медучреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тысяч человек должны размещаться с соблюдением шаговой доступности не превышающей 60 минут.  Станции скорой медицинской помощи и другие структурные подразделения, оказывающие скорую медпомощь, должны размещаться с учетом времени прибытия бригады до наиболее отдаленного населенного пункта обслуживаемой территории, не превышающем 20 минут с момента ее вызова. |

3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.