Title: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48"Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10"(вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ. Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санита
Author: ConsultantPlus

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48
"Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10"
(вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10. Гигиенические требования к персональным э...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.03.2013

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48
"Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10"
(вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ. Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 N 17481)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 18.03.2013

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г. N 17481

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2010 г. N 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.2.2/2.4.2620-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" <*> (приложение).
--------------------------------
<*> Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.06.2003, регистрационный N 4673, с изменениями, внесенными регистрационным N 9615.

2. Ввести в действие СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 с момента официального опубликования.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены
Постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 30 апреля 2010 г. N 48

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Изменения N 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

Внести изменения в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ" (далее - Правилам):
1. Дополнить пункт 1.1 Приложения 3 к Правилам подпунктом:
"- при проведении производственного контроля".
2. Дополнить раздел 2 Приложения 3 к Правилам пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. При проведении инструментального контроля ЭМП от ПЭВМ в помещениях с высоким фоновым уровнем электрических (ЭП) и магнитных полей (МП) промышленной частоты (50 Гц), в которых уровни напряженности полей в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц превышает значения, приведенные в таблице 1 Приложения 2 к Правилам, рекомендуется использовать средство измерения (СИ), обеспечивающее возможность раздельного измерения ЭП и МП в полосе частот 45 Гц - 55 Гц и в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц с вырезанной полосой частот 45 Гц - 55 Гц".
3. Дополнить раздел 4 Приложения 3 к Правилам пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. Измерения ЭМП относится к прямым измерениям с многократными наблюдениями и учет погрешности (неопределенности) измерений осуществляется в соответствии с действующими национальными стандартами. Для гигиенической оценки выбираются максимальные из измеренных на различных высотах средних значений".
4. Изложить раздел 5 Приложения 3 к Правилам в новой редакции:
"5.1. Гигиеническая оценка воздействия электромагнитных полей различных частот должна производиться на соответствие нормативам (таблица 1 Приложения 2) для соответствующего диапазона частот.
5.2. Гигиеническая оценка уровней электромагнитных полей должна производиться с учетом погрешности средства измерения (СИ). При этом с нормативным значением сравнивается результат измерения, к которому прибавлена абсолютная погрешность средства измерения.
5.3. При проведении инструментального контроля ЭМП от ВДТ ПЭВМ в помещениях с высоким уровнем фонового ЭМП промышленной частоты 50 Гц, в которых уровни ЭМП в диапазоне 5 Гц - 2 кГц превышают значения, приведенные в таблице 1 Приложении 2, измерения в этом диапазоне рекомендуется проводить СИ по пункту 2.3 настоящего Приложения 3 к Правилам.
Уровни электрического и магнитного полей на рабочих местах пользователей ПЭВМ следует считать допустимыми, если в полосе частот 45 Гц - 55 Гц они не превышают допустимых для населения: напряженности ЭП 500 В/м и индукции МП 5 мкТл, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц - 2 кГц, приведенных в таблице 1 Приложения 2 к Правилам.
5.4. Допускается для раздельной оценки соответствующих частотных составляющих использовать два отдельных прибора, один из которых измеряет ЭМП во всем диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц, а другой - на промышленной частоте 50 Гц в полосе шириной +/- 5 Гц. В качестве уровней электрического и магнитного полей, создаваемых ПЭВМ, следует брать абсолютную разницу в показаниях этих приборов. Она не должна превышать значения, приведенного в таблице 1 Приложения 2 к Правилам. Поля промышленной частоты не должны превышать допустимых уровней для населения.
Суммарная относительная погрешность обоих приборов не должна превышать указанной в пункте 2.1 Приложения 3 к Правилам величины +/- 20%".

Приложение
к СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

┌──────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│     Тип      │   Измеряемый   │  Пределы измерений  │Отн.    │Изотропия │ Соответствие │
│измерительного│диапазон частот │                     │погреш- │ антенны  │   п. 2.3     │
│   прибора    │                │                     │ность,  │          │   Прил. 3    │
│              │                │                     │%       │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ВЕ-метр -     │  5 Гц - 2 кГц  │ Е: 0,5 В/м - 1 кВ/м │ +/- 15 │    Да    │      Да      │
│АТ-003        │2 кГц - 400 кГц │ В: 5 нТл - 10 мкТл  │        │          │              │
│              │ 45 Гц - 55 Гц  │                     │        │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ВЕ-метр -     │  5 Гц - 2 кГц  │Е: 0,8 В/м - 100 В/м │ +/- 20 │   Нет    │     Нет      │
│АТ-002        │2 кГц - 400 кГц │В: 8,0 нТл - 10 мкТл │        │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│    СТ-01     │      0 Гц      │Е: 300 В/м - 180 кВ/м│ +/- 15 │   Нет    │     Нет      │
│              │                │  фи: 1 кВ - 15 кВ   │        │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│   ИЭСП-06    │      0 Гц      │   300 В - 180 кВ    │ +/- 15 │   Нет    │     Нет      │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│   ИЭСП-07    │      0 Гц      │    2 кВ - 200 кВ    │ +/- 10 │   Нет    │     Нет      │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│    ИЭП-05    │ 5 Гц - 400 кГц │Е: 0,7 В/м - 200 В/м │ +/- 20 │   Нет    │     Нет      │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│    ВЕ-50     │ 49 Гц - 51 Гц  │ Е: 50 В/м - 50 кВ/м │ +/- 20 │    Да    │     Нет      │
│              │                │ В: 0,1 мкТл - 5 мТл │        │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│   ИМП-05/1   │  5 Гц - 2 кГц  │ В: 70 нТл - 2 мкТл  │ +/- 20 │   Нет    │     Нет      │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│   ИМП-05/2   │2 кГц - 400 кГц │ В: 7 нТл - 200 нТл  │ +/- 20 │   Нет    │     Нет      │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│    П3-50     │ 48 Гц - 52 Гц  │Е: 100 В/м - 100 кВ/м│ +/- 15 │   Нет    │     Нет      │
│              │                │Н: 0,1 А/м - 1,8 кА/м│        │          │              │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│    П3-70     │  5 Гц - 2 кГц  │Е: 0,7 В/м - 10 кВ/м │ +/- 20 │    Да    │     Нет      │
│              │2 кГц - 400 кГц │ В: 7 нТл - 20 мкТл  │        │          │              │
│              │ 48 Гц - 58 Гц  │                     │        │          │              │
└──────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница  из